|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Песочница**  | **Шт.**  | **1** | **Размеры:** длина не менее 1 500 мм, ширина не менее 1 500 мм, высота не менее 320 мм.**Материалы:** клееный брус, оцинкованные металлические детали креплений, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений. **Характеристики:** Песочница предназначена для детей дошкольного возрастаот 1-го года. Песочница состоит из:- не менее 8 клееных брусьев сечением не менее 40х140х1400 мм. Отшлифованными и покрашенными со всех сторонПесочница усиливается 4-мя металлическими уголками толщиной не менее 4мм, которые крепятся в углы и забетонированы в землю. Верх песочницы оборудован сиденьем, выполненным из не менее 4 клееных брусьев сечением не менее 40х100 мм или укрывочными уголками из фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 мм. |