|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Песочница**  с крышкой | **Шт.** | **1** | **Размеры:** длина не менее 1 500 мм, ширина не менее 1 500 мм, высота не менее 660мм.  **Материалы:** Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.  **Описание:** Песочница состоит из деревянных брусьев, , с распашными крышками из фанеры толщиной не менее 15 мм. Вся конструкция должна крепится на не менее 4 металлические уголка (сварная конструкция), позволяющих скрепить одновременно бортовые брусья и накрывочные брусья, а нижнее основание уголка должно бетонороваться.  **Характеристики:**  Песочница предназначена для детей дошкольного возраста от 1-го года.  Песочница состоит из:  - не менее 12 клееных брусьев размером не менее 40х140х11360 мм. Отшлифованными и покрашенными со всех сторон  Песочница усиливается 4-мя металлическими уголками толщиной не менее 4мм, которые крепятся в углы и забетонированы в землю.  Крышка песочницы, в кол-ве не менее 2шт размером не менее 1500х750мм. должны быть выполнены из фанеры толщиной не менее 15 мм марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. крышки должны быть оборудованны петлями карточными гнутыми в количестве не менее 4шт, размером не менее 200х45мм.  Крышки песочницы оборудованны ручками в кол-ве не менее 2 шт. должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.. | |